{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["附件1（1）","附件1（2）","附件2"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1（1）","index":0,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,2],[5,0,7,2],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[8,0,8,1],[8,3,8,4],[10,0,22,0],[23,0,24,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["《看台钢管支撑胶合板模板等4项补充定额》"]
["一、看台模板"]
["工作内容：模板清理、补缝、看模及水平运输；模板制作、安装、拆除，整理堆放及场内运输；清理模板，刷隔离剂等。                                  计量单位：m2"]
["定额编号",null,null,"09263","09264"]
["项        目",null,null,"钢管支撑胶合板模板"]
[{"$nulls":3},"看台"]
[{"$nulls":3},"平肋梁","肋梁下沉"]
["名       称",null,"单位","数  量"]
["人工","综合人工","工日",0.4791,{"v":0.539,"d":"0.5390"}]
["材料","胶合板 18mm一级","m2",0.3425,0.3902]
[null,"松木锯材","m3",0.0071,0.0083]
[null,"钢管 Ф48.3*3.6","t.月",0.0286,0.0315]
[null,"扣件","个.月",{"v":4.06,"d":"4.0600"},{"v":5.48,"d":"5.4800"}]
[null,"固定底座","个.月",{"v":0.95,"d":"0.9500"},{"v":0.684,"d":"0.6840"}]
[null,"可调托座","个.月",{"v":0.95,"d":"0.9500"},{"v":0.684,"d":"0.6840"}]
[null,"拉杆螺栓","kg",{"v":0.022,"d":"0.0220"},{"v":0.033,"d":"0.0330"}]
[null,"蝴蝶扣","个",{"v":0.019,"d":"0.0190"},{"v":0.029,"d":"0.0290"}]
[null,"铁钉","kg",{"v":0.07,"d":"0.0700"},0.0638]
[null,"混凝土内撑条 20*25","m",{"v":0.102,"d":"0.1020"},{"v":0.18,"d":"0.1800"}]
[null,"隔离剂","kg",{"v":0.125,"d":"0.1250"},{"v":0.15,"d":"0.1500"}]
[null,"嵌缝料","kg",{"v":0.125,"d":"0.1250"},{"v":0.15,"d":"0.1500"}]
[null,"其他材料费","元",{"v":0.264,"d":"0.2640"},{"v":0.32,"d":"0.3200"}]
["机械","木工圆锯机Φ500","台班",0.0047,0.0053]
[null,"载重汽车6t","台班",0.0038,0.0042]

{"sheet":"附件1（2）","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[1,0,1,5],[3,0,3,5],[4,0,4,5],[5,0,5,5],[6,0,6,3],[7,0,9,3],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[10,0,10,2],[10,4,10,5],[11,1,11,2],[12,0,17,0],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["二、满堂扣件式钢管支撑架"]
[]
["说明：满堂扣件式钢管支撑架定额中钢管规格按Φ48.3*3.6考虑。"]
[]
["工作内容：平整场地、安底座、搭拆脚手架、材料场内外运输。         计量单位：m2"]
["定  额  编  号",{"$nulls":3},10070,10071]
["项          目",{"$nulls":3},"满堂扣件式钢管支撑架"]
[{"$nulls":4},"高度"]
[{"$nulls":4},"16m","30m以内每增减1m"]
["名称",null,null,"单位","数量"]
["人工","综合人工",null,"工日",{"v":0.928,"d":"0.9280"},{"v":0.053,"d":"0.0530"}]
["材料","钢管使用费",null,"t.月",0.2369,{"v":0.015,"d":"0.0150"}]
[null,"扣件",null,"个.月",28.7963,1.8225]
[null,"可调托座",null,"个.月",1.1025]
[null,"固定底座",null,"个.月",{"v":1.239,"d":"1.2390"}]
[null,"竹脚手板",null,"m2",0.1444]
[null,"杉木锯材",null,"m3",0.0007]
["机械","载重汽车  6t  ",null,"台班",0.0005,0.0001]

{"sheet":"附件2","index":2,"n_rows":17,"n_cols":4,"rows_kept":17,"merged":[[1,0,1,3],[3,0,3,3],[5,0,5,3],[6,0,6,2],[7,0,9,2],[10,0,10,1],[12,0,15,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["《看台水泥砂浆整体面层补充定额》"]
[]
["工程量计算规则：看台水泥砂浆整体面层按设计图示尺寸以平面、立面展开面积计算。"]
[]
["工作内容：清理基层、刷素水泥浆，调运砂浆，抹平、压光、养护。    计量单位：m2"]
["定额编号",null,null,"01366"]
["项        目",null,null,"水泥砂浆整体面层"]
[{"$nulls":3},"看台"]
[{"$nulls":3},"20mm"]
["名       称",null,"单位","数量"]
["人工","综合人工","工日",0.1706]
["材料","水泥砂浆1:2","m3",0.0212]
[null,"素水泥浆","m3",{"v":0.001,"d":"0.0010"}]
[null,"草袋","m2",{"v":0.22,"d":"0.2200"}]
[null,"水","m3",{"v":0.038,"d":"0.0380"}]
["机械","灰浆搅拌机 200L","台班",0.0028]